Die Inbetriebnahme des Gerätes

# Aufstellung

Das Gerät sollte frei stehend aufgestellt werden. Der Auslass des Ventilators auf der rechten Seite des Gerätes und die Lüftungsschlitze auf der Vorderseite des Gerätes müssen frei gehalten werden.

# Montage des Seifenblasenströmungsmessers

Entnehmen Sie dem beigepackten Zubehör den Strömungsmesser, die zwei Haltewinkel, den Gummiball, den Silikonschlauch, sowie zwei Schrauben M3.

· Haltewinkel an der linken Geräteseite anschrauben. (waagerechter Teil des Winkels oben)

· Messröhre von unten durch die obere Halterung schieben, dann von oben durch die untere.

· Gummiball halb mit Wasser füllen, dem ein Tropfen Tensidlösung ("Spüli") zugesetzt ist

· Gummiball über die untere Öffnung des Glasrohrs schieben, Befeuchten des Glasendes erleichtert den Vorgang

· Silikonschlauch am Glasrohr anbringen. Das freie Ende des Silikonschlauches wird durch eine Bohrung in den Innenraum des GC-Oberteils geschoben.

#

# Elektrische Anschlüsse

Netzspannung:

Das Gerät benötigt zum Betrieb die übliche Netzspannung von 220-240V Wechselspannung. Von vorne gesehen an der linken Seite wird die Netzspannung über das mitgelieferte Anschlusskabel zugeführt. In der Anschlusseinheit sind auch der Netzschalter und die Sicherung untergebracht.

Anschluss der Bediengeräte:

Ihr Chromatograph besitzt ein PC-kompatibles Anschlussfeld für Bediengeräte an der rechten Seite. Zum Betrieb des Gerätes müssen ein PC-Monitor mit der Auflösung 1280x1024, eine Tastatur und die Maus angeschlossen sein. Der Monitorstecker sollte verschraubt werden. Zum externen Speichern von Messungen sollten Sie den mitgelieferten USB-Speicher in die obere USB-Buchse stecken. Als Vorsichtsmaßnahme ist es ratsam, die Stromversorgung erst anzuschließen, nachdem alle Steckverbindungen hergestellt sind.

Abb. 1: Anschlussbelegung

# Gas-Anschluss der WLD-Geräte

Der Anschluss für das Trägergas der WLD-Geräte befindet sich ebenfalls an der linken Seite des Geräts. Für Geräte mit Wärmeleitfähigkeitsdetektor empfehlen wir Helium, da es in der Handhabung ungefährlich ist und eine ausreichende Empfindlichkeit des Detektors sicherstellt. Der Anschluss wird mit den im Zubehörsatz gelieferten Teilen am Druckminderer der Gasflasche vorgenommen. Dazu muss der im Satz gelieferte Schlauch an einem Ende mit dem Anschluss an der Gasflasche und mit dem anderen Ende mit dem Gerät verschraubt werden. Die Überwurfmutter ist zunächst handfest anzuziehen, dann wird die Mutter mit dem Gabelschlüssel (im Lieferumfang) mit einem leichten Ruck angezogen. Die Muttern auf keinen Fall zu fest anziehen! Verwenden Sie nur geeignete Druckminderventile mit geringem Ausgangsdruckbereich von ca. 0 – 2 bar Die Anschlüsse an den Druckreduzierventilen sind leider nicht einheitlich, der mit gelieferte Adapter passt jedoch an die meisten Ventile.

Zum Betrieb des Geräts empfehlen wir Helium der Reinheit 5.0 (99,999%). Größere Anteile an Sauerstoff im Trägergas schaden der Trennsäule und den Filamenten im Detektor. Trägergasstrom vor der Inbetriebnahme anschalten!

#

# Gas-Anschluss der FID-Geräte

Gaschromatographen mit Flammenionisationsdetektor benötigen zum Betrieb prinzipiell drei verschiedene Gasarten:

1. Das Trägergas

2. Wasserstoff für den FID

3. Gereinigte (kohlenwasserstofffreie) Luft für den FID

Ein wesentlicher Vorzug des vorliegenden FID-Chromatographen ist die Erzeugung der gereinigten Luft im Gerät selbst. Es verfügt daher nur über zwei Anschlüsse für Wasserstoff und Trägergas. Wird mit Wasserstoff auch als Trägergas gearbeitet, so kann man mit einer Gasart auskommen. In diesem Fall werden die beiden Anschlüsse mit einem T-Stück verbunden. Das T-Stück und die Gas-Anschlussleitungen mit den Adaptern für Wasserstoff und das Trägergas sind im Lieferumfang des Gerätes enthalten.

Für den Betrieb mit zwei Gasen werden zwei Anschlusssätze benötigt. Die beiden in den Anschlusssätzen enthaltenen Teflonleitungen mit 1/8-Zoll Schlauchverbindungen werden zunächst am Chromatographen verschraubt. Dazu wird die Überwurfmutter zunächst handfest angezogen und dann mit dem Gabelschlüssel mit einem leichten Ruck nachgezogen. Nun werden die Übergangsstücke an den Druckminderventilen angeschraubt. Die Übergangsstücke sind nicht einheitlich, deshalb sind keine passenden Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Diese Verschraubungen sollten fest angezogen werden. Nun werden die 1/8‑Zoll Schlauchverbindungen an den Übergangsstücken angeschlossen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Wasserstoff an den mit H2 bezeichneten Anschluss angeschlossen wird.

Soll das Gerät mit nur einer Gasart betrieben werden, montieren Sie das mitgelieferte T-Stück an beide Gaseinlässe am Gerät und stellen die Verbindung zur Wasserstoffflasche her. Bei dieser Anschlussart wird nur ein Anschlusssatz für Wasserstoff benötigt.

· Verwenden Sie nur geeignete Druckminderventile mit geringem Ausgangsdruckbereich von ca. 0 – 2 bar

· Arbeiten mit Wasserstoff nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen.

· Besonders bei Wasserstoff als Trägergas: Säulenanschlüsse regelmäßig prüfen und nachziehen.