Vergewissern Sie sich, dass der Trägergasstrom angeschaltet ist. Betrieb mit Luft kann die Filamente des WLD beschädigen.

Empfohlener Druck für Geräte mit gepackten Säulen WLD ist 0,3 bar, Gasart Helium oder Wasserstoff.