[form]VPrmFrm[name]HelpBtn[hint]Help parameter window[caption][eol]
[form]VPrmFrm[name]LabUserData[hint][caption]User data[eol]
[form]VPrmFrm[name]LeftBtn[hint][caption]Cancel[eol]
[form]VPrmFrm[name]StatBar[hint][caption][eol]
[form]VPrmFrm[name]RightBtn[hint][caption]OK[eol]
[form]VPrmFrm[name]Panel1[hint][caption][eol]
[form]VPrmFrm[name]Label_Start[hint][caption]Start °C[eol]
[form]VPrmFrm[name]Label_Ende[hint][caption]End °C[eol]
[form]VPrmFrm[name]Label_Aufheizung[hint][caption]Heating rate K/min[eol]
[form]VPrmFrm[name]Label_Beginn[hint][caption]Heat. delay[eol]
[form]VPrmFrm[name]Label_Injektor[hint][caption]Injector °C[eol]
[form]VPrmFrm[name]Label_Detektor[hint][caption]Detector °C[eol]
[form]VPrmFrm[name]Label_TotalTime[hint][caption]Total time min[eol]
[form]VPrmFrm[name]EdTStart[hint][caption]70[eol]
[form]VPrmFrm[name]Label2[hint][caption]Temperature program[eol]
[form]VPrmFrm[name]EdHeatDel[hint][caption]1[eol]
[form]VPrmFrm[name]EdHeatRate[hint][caption]5[eol]
[form]VPrmFrm[name]EdTEnd[hint][caption]90[eol]
[form]VPrmFrm[name]EdTInj[hint][caption]120[eol]
[form]VPrmFrm[name]EdTDet[hint][caption]150[eol]
[form]VPrmFrm[name]EdTotalTime[hint][caption]30[eol]
[form]VPrmFrm[name]TStart_Up1_Btn[hint][caption]+1[eol]
[form]VPrmFrm[name]TStart_Dwn1_Btn[hint][caption]-1[eol]
[form]VPrmFrm[name]TEnd_Up1_Btn[hint][caption]+1[eol]
[form]VPrmFrm[name]TEnd_Dwn1_Btn[hint][caption]-1[eol]
[form]VPrmFrm[name]HeatRate_Up1_Btn[hint][caption]+1[eol]
[form]VPrmFrm[name]HeatRate_Dwn1_Btn[hint][caption]-1[eol]
[form]VPrmFrm[name]HeatDel_Up1_Btn[hint][caption]+1[eol]
[form]VPrmFrm[name]HeatDel_Dwn1_Btn[hint][caption]-1[eol]
[form]VPrmFrm[name]TEnd_Dwn10_Btn[hint][caption]-10[eol]
[form]VPrmFrm[name]TEnd_Up10_Btn[hint][caption]+10[eol]
[form]VPrmFrm[name]TStart_Dwn10_Btn[hint][caption]-10[eol]
[form]VPrmFrm[name]TStart_Up10_Btn[hint][caption]+10[eol]
[form]VPrmFrm[name]TotalTime_Up10_Btn[hint][caption]+10[eol]
[form]VPrmFrm[name]TotalTime_Dwn10_Btn[hint][caption]-10[eol]
[form]VPrmFrm[name]TotalTime_Dwn1_Btn[hint][caption]-1[eol]
[form]VPrmFrm[name]TotalTime_Up1_Btn[hint][caption]+1[eol]
[form]VPrmFrm[name]Chart1[hint][caption][eol]
[form]VPrmFrm[name][hint][caption][eol]
[form]VPrmFrm[name]ChkBxTInjCoupled[hint][caption]set injector temperature automatically[eol]
[form]VPrmFrm[name]Panel2[hint][caption][eol]
[form]VPrmFrm[name]Label_Titel[hint][caption]Title:[eol]
[form]VPrmFrm[name]Label_Traegergas[hint][caption]Carrier gas:[eol]
[form]VPrmFrm[name]LabComment[hint][caption]Comment:[eol]
[form]VPrmFrm[name]Label_Gasstrom[hint][caption]Gasflow:[eol]
[form]VPrmFrm[name]Label_Saule[hint][caption]Column:[eol]
[form]VPrmFrm[name]Label_Autor[hint][caption]Author:[eol]
[form]VPrmFrm[name]Label1[hint][caption]User Data[eol]
[form]VPrmFrm[name]Label5[hint][caption]Pressure:[eol]
[form]VPrmFrm[name]Label6[hint][caption]bar[eol]
[form]VPrmFrm[name]Label7[hint][caption]Split 1: [eol]
[form]VPrmFrm[name]Label3[hint][caption]Det:[eol]
[form]VPrmFrm[name]EdColName[hint][caption][eol]
[form]VPrmFrm[name]EdAuthor[hint][caption][eol]
[form]VPrmFrm[name]EdGasType[hint][caption][eol]
[form]VPrmFrm[name]EdTitle[hint][caption][eol]
[form]VPrmFrm[name]EdPressure[hint][caption][eol]
[form]VPrmFrm[name]EdSplitRatio[hint][caption][eol]
[form]VPrmFrm[name]EdDetectorType[hint]Type of detector, can not be changed[caption][eol]
[form]VPrmFrm[name]EdComment[hint][caption][eol]
[form]VPrmFrm[name]OpenMethodBtn[hint][caption]Open Method[eol]
[form]VPrmFrm[name]SaveMethodBtn[hint][caption]Save Method[eol]
[form]VPrmFrm[name]TInj_Dwn1_Btn[hint][caption]-1[eol]
[form]VPrmFrm[name]TInj_Up1_Btn[hint][caption]+1[eol]
[form]VPrmFrm[name]TInj_Up10_Btn[hint][caption]+10[eol]
[form]VPrmFrm[name]TInj_Dwn10_Btn[hint][caption]-10[eol]
[form]VPrmFrm[name][hint][caption][eol]
[form]VPrmFrm[name][hint][caption][eol]
